**Tapibel Almyra kokolattiamatto työselitys**

Tapibel Almyra kokolattiamatto 4 m. Paksuus 8,0 mm, nukan korkeus 6,5 mm, aukileikattu läpivärjättyä Econyl polyamidilankaa (nylon 6), 1200 g / m2, käyttöluokka 33. Ecofuse ftalaatti- ja lateksivapaa sideaine. Action backing –pohja.

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.   
  
Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>