**Altro Atlas X40 työselitys**

Altro Atlas X40, liukastumisen estävä turvalattia, jossa on liukastumisen estäviä kiteitä läpi maton rakenteen sekä mittapysyvyyden varmistava tukirakenne maton pohjassa.  Ainutlaatuisen rakenteen ansiosta maton käyttöikä on pitkä ja liukuesteominaisuudet säilyvät kovassakin kulutuksessa. Paksuus 4 mm, liukuesteluokka R10, käyttöluokka 34/43, kulutuskestoluokka T. Ftalaattivapaa.

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.   
  
Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.  
  
Värit huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>