**Altro Cantata työselitys**

Altro Cantata, Altro Easyclean PUR-käsitelty, ääntä vaimentava ja likaa hylkivä ilman liimaa asennettava kerroksellinen muovimatto (kiinnitys järjestelmään kuuluvalla erikoisteipillä), jossa on mittapysyvyyden varmistava runkorakenne. Ainutlaatuisen rakenteen ansiosta matto voidaan asentaa ilman liikuntavaroja ja nostaa ylös seinälle. Kennopohjan ansiosta ilma liikkuu maton alla ja lattiarakenne pääsee hengittämään. M1-päästöluokka.

Paksuus 2,4 mm, liukuesteluokka DIN 51130 R10, käyttöluokka 34/42, askeläänenvaimennus EN ISO 10140 n. 14 dB, kulutuskestoluokka T, O-ftalaatiton: luonnonvaroihin perustuvat pehmittimet.

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>