**Altro Reliance 25 työselitys**

Altro Reliance 25, Altro Easyclean PUR-käsitelty, likaa hylkivä ja liukastumisen estävä homogeeninen turvalattia, jossa on liukastumisen estäviä kiteitä läpi maton rakenteen sekä mittapysyvyyden varmistava tukirakenne maton pohjassa. Ainutlaatuisen rakenteen ansiosta liukuesteominaisuudet säilyvät läpi maton elinkaaren. Altron ohjeiden mukaisesti valituilla tuotteilla liukastumisriski on alle yksi miljoonasta – läpi tuotteen elinkaaren. 2,5 mm vahvuus ja liukuesteluokat R10 ja PTV ≥ 40 takaavat ylivoimaisen kulutuskestävyyden ja riittävän kitkan mm. terminaaleihin ja yhdyskäytäviin. M1-päästöluokka.

Paksuus 2,5 mm, liukuesteluokka DIN 51130 R10 ja PTV ≥ 40, käyttöluokka 34/43, kulutuskestoluokka T, vesitiivis EN 13553. O-ftalaatiton: luonnonvaroihin perustuvat pehmittimet.  
  
Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.   
  
Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.  
  
Värit huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>