**Altro Suprema työselitys**

Altro Suprema, Altro Easyclean PUR-käsitelty, erittäin helppohoitoinen, likaa hylkivä ja liukastumisen estävä heterogeeninen turvalattia, jossa on heijastamattomia liukastumisen estäviä kiteitä sekä mittapysyvyyden varmistava tukirakenne maton pohjassa. Ainutlaatuisen rakenteen ansiosta liukuesteominaisuudet säilyvät läpi maton elinkaaren. Altron ohjeiden mukaisesti valituilla tuotteilla liukastumisriski on alle yksi miljoonasta – läpi tuotteen elinkaaren. M1-päästöluokka.

Paksuus 2 mm, liukuesteluokka DIN 51130 R10 ja PTV ≥ 36, käyttöluokka 34/43, kulutuskestoluokka T, vesitiivis EN 13553. O-ftalaatiton: luonnonvaroihin perustuvat pehmittimet.

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>