**Amtico Access työselitys**

Amtico Access design-lattia: polyuretaanivahvennettu irtoasennettava viistereunainen kerroksellinen vinyylilaatta. M1-luokiteltu. Paksuus 5,0 mm, kulutuskerroksen paksuus 0,55 mm, liukuesteluokka R9, askeläänenvaimennus 9 dB, käyttöluokka 23/33/42, kulutuskestoluokka T.

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.   
  
Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.  
  
Värit, koot ja ladonnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>