**Amtico Click Smart työselitys**

Amtico Click Smart design-lattia: M1-luokiteltu, integroidulla askeläänenvaimennuskerroksella varustettu, polyuretaanivahvennettu lukkopontillinen viistereunainen kerroksellinen vinyylilaatta. Paksuus 6,0 mm, kulutuskerroksen paksuus 0,55 mm, liukuesteluokka R10, askeläänenvaimennus 20 dB, käyttöluokka 23/34/42, Parquet versio 23/31/42. Kulutuskestoluokka T. Ftalaattivapaa pehmitinaine.

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.   
  
Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.  
  
Värit, koot ja ladonnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>