**Amtico Marine työselitys**

Amtico Marine design-lattia: polyuretaanivahvennettu laivahyväksytty kerroksellinen vinyylilaatta, jossa on keraamipartikkelein vahvistettu kulutuskerros ja Multiple Performance System rakenne. Paksuus 2,0 mm, kulutuskerroksen paksuus 0,55 mm, käyttöluokka 33/42, kulutuskestoluokka T.

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.   
  
Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.  
  
Värit, koot ja ladonnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>