**Casalgrande Padana Architecture työselitys**

Casalgrande Padana Architecture, aidosti lasittamaton, rektifioitu läpivärjätty keraaminen laatta kovaan kulutukseen.

Paksuus 9,4mm, EN 14411 BIa UGL, EN ISO 10545-3 ≤ 0,1 %,

Pintavaihtoehdot:

Naturale R9

Levigato

Koot:

30x30 cm

30x60 cm

60x60 cm

45x90 cm

90x90 cm

60x120 cm

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit, koot ja pinnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>