**Casalgrande Padana Atelier työselitys**

Casalgrande Padana Atelier, rektifioitu keraaminen laatta seinä käyttöön.

Paksuus 6,0 mm, EN 14411 BIa , EN ISO 10545-3 ≤ 0,1 %,

Pintavaihtoehdot:

Matta

Koot:

40x120 cm

60x120 cm

37,5x75,5 cm

75,5x75,5 cm

75,5x151 cm

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.   
  
Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.  
  
Värit, koot ja pinnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>