**Tapibel Belflor SDN kokolattiamatto työselitys**

Tapibel Belflor SDN kokolattiamatto 4 m. Paksuus 7,0 mm, nukan korkeus 5,5 mm, aukileikattu läpivärjättyä polyamidilankaa (nylon 6), 810 g / m2, käyttöluokka 32. Ecofuse ftalaatti- ja lateksivapaa sideaine. Action backing –pohja.

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.   
  
Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>