**Tapibel Belflor SDN Luxe kokolattiamatto työselitys**

Tapibel Belflor SDN Luxe kokolattiamatto 4 m. Paksuus 10,0 mm, nukan korkeus 9,5 mm, aukileikattu läpivärjättyä polyamidilankaa (nylon 6), 1250 g / m2, käyttöluokka 32. Ecofuse ftalaatti- ja lateksivapaa sideaine. Action backing –pohja. M1-luokiteltu.

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>