**Tapibel Belfor SDN Luxe työselitys**

Tapibel Belfor SDN Luxe tekstiililaatta 50x50 cm. Paksuus 12 mm, nukan korkeus 9,5 mm, aukileikattu läpivärjätty 100% polyamidilanka (nylon 6), 1250 g / m2, käyttöluokka 32. Ecofuse ftalaatti- ja lateksivapaa sideaine. Greenbase -pohja 70 % kierrätetyistä raaka-aineista.

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit, koot ja ladonnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>