**Casalgrande Padana Caleidoscopio työselitys**

Casalgrande Padana Caleidocopio lasitettu klinkkeri, läpivärjätty keraaminen laatta kovaan kulutukseen.

Paksuus 7,4 mm, EN 14411 BIb GL, EN ISO 10545-3 ≤ 0,1 %,

Pintavaihtoehdot:

Naturale R9

Technic R10 ja B

Levigato

Koot:

20x20 cm

30x30 cm

30x60 cm Bianco Assoluto

60x60 cm Bianco Assoluto

60x120 cm Bianco Assoluto

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit, koot ja pinnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>