**Tapibel Cobalt SDN kokolattiamatto työselitys**

Tapibel Cobalt SDN kokolattiamatto 4 m. Paksuus 5,5 mm, nukan korkeus 3 mm, umpisilmukkainen läpivärjättyä polyamidilankaa (nylon 6), 550 g / m2, käyttöluokka 33. Ecofuse ftalaatti- ja lateksivapaa sideaine. Action backing –pohja.

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.   
  
Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>