**Casalgrande Padana Concept työselitys**

Casalgrande Padana Concept, rektifioitu, kovaan kulutukseen soveltuva, täysin sintraantunut porcelanato -runkoinen keraaminen laatta.

Paksuus 9 mm EN 14411 BIa, EN ISO 10545-3 ≤ 0,1 %,

Pintavaihtoehdot:

Naturale R10 Ja B

Bocciardata R11

Satin

Koot:

20x20 cm (ei rektifioitu)

30x30 cm

30x60 cm

60x60 cm

60x120 cm

120x120 cm

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit, koot ja pinnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>