**Casalgrande Padana Granito 3 työselitys**

Casalgrande Padana Granito 3, aidosti lasittamaton, läpivärjätty keraaminen laatta kovaan kulutukseen.

Paksuus 8,3 mm, EN 14411 BIa UGL, EN ISO 10545-3 ≤ 0,1 %,

Pintavaihtoehdot:

Naturale R10 ja A

Koot:

30x30 cm

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.   
  
Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.  
  
Värit, koot ja pinnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>