**Casalgrande Padana Granito Evo työselitys**

Casalgrande Padana Granito Evo, aidosti lasittamaton, läpivärjätty keraaminen laatta kovaan kulutukseen.

Paksuus 7,6-9 mm, EN 14411 BIa UGL, EN ISO 10545-3 ≤ 0,1 %,

Pintavaihtoehdot:

Naturale R10 ja A

Secura R11 ja B

Koot:

30x30 cm

45x45 cm

30x60 cm rektifioitu

60x60 cm rektifioitu

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.   
  
Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.  
  
Värit, koot ja pinnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>