**Casalgrande Padana Landscape työselitys**

Casalgrande Padana Landscape, lasitettu uima-allaslaatta.

Paksuus 8 mm, EN 14411 BIa GL, EN ISO 10545-3 ≤ 0,1 %,

Pintavaihtoehdot:

Satin

Grip C

Koot:

M25x25 cm

M12,5x25 cm

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit, koot ja pinnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>