**Casalgrande Padana Lithos työselitys**

Casalgrande Padana Lithos, rektifioitu, runkovärjätty keraaminen laatta kovaan kulutukseen.

Paksuus 9 mm EN 14411 BIa, EN ISO 10545-3 ≤ 0,1 %,

Pintavaihtoehdot:

Naturale R10 Ja B

Grip R11

Satin

Koot:

30x60 cm

60x60 cm

90x90 cm

60x120 cm

120x120 cm

120x 278 cm 6 mm

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.   
  
Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.  
  
Värit, koot ja pinnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>