**Casalgrande Padana Marmosmart työselitys**

Casalgrande Padana Marmosmart, uusimalla digiprintti tekniikalla valmistettu Porcelanato.

Paksuus 6 mm tai 9 mm EN 14411 BIa GL, EN ISO 10545-3 ≤ 0,1 %,

Pintavaihtoehdot:

Honed R9

Honed R9 ja B

Lucida

Koot: 6 mm 9 mm

45x90 cm 30x60 cm

90x90 cm 60x60 cm

90x270 cm 60x120 cm

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.   
  
Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.  
  
Värit, koot ja pinnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>