**Casalgrande Padana Marte työselitys**

Casalgrande Padana Marte, aidosti lasittamaton, rektifioitu läpivärjätty keraaminen laatta erittäin kovaan kulutukseen.

Paksuus 9,4mm, EN 14411 BIa UGL, EN ISO 10545-3 ≤ 0,1 %,

Pintavaihtoehdot:

Naturale R10 ja B

Bocciardata R11 ja B

Levigato

Koot:

15x15 cm

30x30 cm

30x60 cm

60x60 cm

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.   
  
Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.  
  
Värit, koot ja pinnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>