**Tapibel Nimbus kokolattiamatto työselitys**

Tapibel Nimbus kokolattiamatto 4 m. Paksuus 6,5 mm, nukan korkeus 4,0 mm, strukturoitu umpisilmukkainen läpivärjättyä polyamidilanka (nylon 6), 650 g / m2, käyttöluokka 32. Ecofuse ftalaatti- ja lateksivapaa sideaine. Action backing –pohja.

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>