**Casalgrande Padana Nuances työselitys**

Casalgrande Padana Nuances Porcelanato laatta.

Paksuus 9,0 mm, EN 14411 BIa GL, EN ISO 10545-3 alle 0,1%

Pintavaihtoehdot:

Satin

Lux

Koot:

8,5x25 cm

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.   
  
Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.  
  
Värit, koot ja pinnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>