**Tapibel Opal kokolattiamatto työselitys**

Tapibel Opal kokolattiamatto 4 m. Paksuus (pohja+langan pituus) 22,0 mm, nukan korkeus 20,0 mm, nukkamatto, polyamidilanka, 800 g / m2, käyttöluokka 22+. Ecofuse ftalaatti- ja lateksivapaa sideaine. Action backing –pohja.

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>