**Casalgrande Padana Petra työselitys**

Casalgrande Padana Petra, rektifioitu läpivärjätty keraaminen laatta kovaan kulutukseen.

Paksuus 9,0 mm, EN 14411 BIa , EN ISO 10545-3 ≤ 0,1 %,

Pintavaihtoehdot:

Naturale R10 ja B

Grip R11 ja B

Koot:

8,2x25 cm

20x20 cm

20x40 cm

30x60 cm

60x60 cm

60x120 cm

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.   
  
Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.  
  
Värit, koot ja pinnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>