**Casalgrande Padana Pietra Tiburtina työselitys**

Casalgrande Padana Pietra Tiburtina, rektifioitu läpivärjätty keraaminen laatta kovaan kulutukseen.

Paksuus 9 mm, EN 14411 BIa, EN ISO 10545-3 ≤ 0,1 %,

Pintavaihtoehdot:

Naturale R9

Grip R11

Lappata

Rigata

Smooth

Koot:

30x60 cm

60x60 cm saatavilla myös 20 mm

60x120 cm saatavilla myös 6 mm ja 20 mm

120x120 cm saatavilla vain 6 mm

120x278 cm Vain 6 mm

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.   
  
Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.  
  
Värit, koot ja pinnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>