**Casalgrande Padana Pietre Di Paragone työselitys**

Casalgrande Padana Pietre Di Paragone, rektifioitu läpivärjätty keraaminen laatta kovaan kulutukseen.

Paksuus 9 mm, EN 14411 BIa, EN ISO 10545-3 ≤ 0,1 %,

Pintavaihtoehdot:

Naturale R10 ja B

Grip R11 ja C

Koot:

30x60 cm

60x60 cm saatavilla myös 20 mm

90x90 cm

60x120 cm saatavilla myös 6 mm ja 20 mm

120x120 cm saatavilla myös 6 mm

120x278 cm vain 6 mm

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit, koot ja pinnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>