**Casalgrande Padana Pietre Di Sardegna työselitys**

Casalgrande Padana Pietra Di Sardegna, rektifioitu läpivärjätty keraaminen laatta kovaan kulutukseen.

Paksuus 9 mm, EN 14411 BIa, EN ISO 10545-3 ≤ 0,1 %,

Pintavaihtoehdot:

Naturale R10 ja B

Grip R11 ja B

Lappata

Koot:

30x30 cm

30x60 cm

60x60 cm saatavilla myös 20 mm

45x90 cm

90x90 cm saatavilla myös 20 mm

60x120 cm saatavilla myös 6 mm ja 20 mm

120x120 cm saatavilla myös 6mm ja 20 mm

120x240 cm vain 6 mm

120x278 cm Vain 6 mm

160x320 cm vain 12 mm

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit, koot ja pinnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>