**Casalgrande Padana Pietre Etruche työselitys**

Casalgrande Padana Pietra Etruche, rektifioitu läpivärjätty keraaminen laatta kovaan kulutukseen.

Paksuus 8/ 9 mm, EN 14411 BIa, EN ISO 10545-3 ≤ 0,1 %,

Pintavaihtoehdot:

Naturale R9

Koot:

15x60 cm 8 mm

45x45 cm 8 mm Rektifioimaton

30x60 cm 9 mm

60x60 cm 9 mm

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.   
  
Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.  
  
Värit, koot ja pinnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>