**Polyflor Acoustic Foam työselitys**

Polyflor Acoustic Foam, 2,0 mm paksuinen akustinen alusmatto homogeeniselle muovimatolle. Askeläänivaimennus (2,0 mm muovimatto + Foam) on 18 db, ja paloluokitus EN 13501-1 on Bfl-S1.

Tuote asennetaan aluslattiaan normaalilla mattoliimalla ja puskusaumalla. Pintamatto asennetaan alusmaton päälle 1 vrk kuivumisen jälkeen pintamaton asennusohjeen mukaisesti.

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>