**Polyflor Polyflor Acoustix Forest FX työselitys**

Polyflor Acoustix Forest FX PUR, puukuvioinen, kalvopintainen, askelääntä akustoiva muovimatto, joka voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi elinkaaren. Lattiapäällyste sisältää sertifioidun bakteereiden kasvua torjuvan ominaisuuden. Paksuus 2 mm, leveys 2 m, liukuesteluokka R10, käyttöluokka 34/42, kulutuskestoluokka T.   
M1- Luokiteltu.  
  
Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.   
  
Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.  
  
Värit huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>