**Polyflor Block PUR työselitys**

Polyflor Bloc PUR on polyuretaanipintainen heterogeeninen muovimatto, jossa on yksivärinen, läpivärjätty ja heijastelematon pintakalvo, sekä vahavapaa hoito läpi elinkaaren.

Leveys 2,0 metriä, paksuus 2,0 mm, pintakalvo 0,7 mm, liukuesteluokka R10, käyttöluokka 34/43, kulutuskestoluokka T. Ftalaattivapaa, emissioluokka M1.

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.   
  
Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.  
  
Värit huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>