**Polyflor Classic Mystique laatta PUR työselitys**

Polyflor Classic Mystique, suuntavapaa, korkeapainepuristettu homogeeninen muovilaatta, joka voidaan rakenteensa ansiosta hoitaa ilman lattiavahoja läpi elinkaaren. Lattiapäällyste sisältää sertifioidun bakteereiden kasvua torjuvan ominaisuuden. Paksuus 2 mm, koko 30x30cm, liukuesteluokka R9, käyttöluokka 34/43, kulutuskestoluokka P. M1-luokiteltu.

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.   
  
Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.  
  
Värit huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>