**Polyflor Finesse SD työselitys**

ESD-tyyppihyväksytty staattista sähköä poistava muovimatto suuntavapaalla kuvioinnilla. Vuotaleveys 2,0 metriä. Kulutuskestoluokka P. Rakennusmateriaaliluokka M1.

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>