**Polyflor Noppe Stud 3,0mm työselitys**

Polyflor Noppe Stud Tile, kolikkokuvioinen homogeeninen kumilaatta.

Paksuus 3,0 mm, laatan koko 500 x 500 mm, liukuesteluokka DS, käyttöluokka 32/41, paloluokka Cfl-S1.

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>