**Polyflor Ohmeca EC työselitys**

ESD-tyyppihyväksytty staattista sähköä johtava muovimatto suuntavapaalla kuvioinnilla. Vuotaleveys 2,0 metriä. Kulutuskestoluokka P. Rakennusmateriaaliluokka M1.

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.   
  
Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.  
  
Värit huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>