**Polyflor Polyclad Pro PU työselitys**

Polyclad Pro PU, Märkä-/kuivatilan homogeeninen vinyyliseinänpäällyste, paksuus 1,25 mm. Saumat hitsataan Polycladille tarkoitetulla hitsauslangalla. M1-luokiteltu.

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.   
  
Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.  
  
Värit huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>