**Polyflor SD työselitys**

ESD-tyyppihyväksytty staattista sähköä poistava muovimatto. Vuotaleveys 2,0 metriä. Kulutuskestoluokka M. M1- Luokiteltu.

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>