**Polyflor Secura PUR työselitys**

Polyflor Secura PUR, askelääntävaimentava heterogeeninen PUR- pintainen muovimatto. Paksuus 3 mm, leveys 2 m, 3m tai 4m liukuesteluokka R10, käyttöluokka 32/41 kulutuskestoluokka T, Askeläänenvaimennus 19dB.  
  
Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.   
  
Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.  
  
Värit huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>