**Polyflor Polyflor Silentflor PUR työselitys**

Polyflor Silentflor PUR, akustopohjainen ja kalvopintainen muovimatto, jonka askeläänivaimennus 19 db, ja joka voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi elinkaaren. Kokonaispaksuus 3,7 mm, kalvopaksuus 0,65 mm, leveys 2 m, liukuesteluokka R10, käyttöluokka 34/42, kulutuskestoluokka T. Ftalaattivapaa, emissioluokka M1.  
  
Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.   
  
Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.  
  
Värit huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>