**Polyflor Standard XL 1,5mm työselitys**

Polyflor Standard XL, marmorikuvioitu, homogeeninen muovimatto. Lattiapäällyste sisältää sertifioidun bakteereiden kasvua torjuvan ominaisuuden. Paksuus 1,5 mm, leveys 2 m, liukuesteluokka R9, käyttöluokka 32/41, kulutuskestoluokka M.

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>