**Tapibel Signature Prestige kokolattiamatto työselitys**

Tapibel Signature Prestige kokolattiamatto 400 cm. Paksuus 6,2 mm, nukan korkeus 5 mm, umpisilmukkainen 100% kierrätetty Econyl polyamidilanka, (nylon 6) 780 g / m2, käyttöluokka 33. Ecofuse ftalaatti- ja lateksivapaa sideaine. Action backing –pohja

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit, koot ja ladonnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>