**Casalgrande Padana Spazio työselitys**

Casalgrande Padana Spazio, rektifioitu läpivärjätty keraaminen laatta kovaan kulutukseen.

Paksuus 9,0 mm, EN 14411 BIa , EN ISO 10545-3 ≤ 0,1 %,

Pintavaihtoehdot:

Naturale R10 ja B

Koot:

30x30 cm

30x60 cm

60x60 cm saatavilla myös 14 mm

37,5x75,5 cm

75,5x75,5 cm

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.   
  
Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.  
  
Värit, koot ja pinnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>