**Casalgrande Padana Stonetech työselitys**

Casalgrande Padana Stonetech, aidosti lasittamaton, rektifioitu läpivärjätty keraaminen laatta kovaan kulutukseen.

Paksuus 9 mm, EN 14411 BIa UGL, EN ISO 10545-3 ≤ 0,1 %,

Pintavaihtoehdot:

Naturale R10 ja B

Bocciardata R11 ja B

Koot:

30x60 cm

60x60 cm

60x120 cm

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.   
  
Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.  
  
Värit, koot ja pinnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>