**Casalgrande Padana Technic työselitys**

Casalgrande Padana Technic, aidosti lasittamaton, rektifioitu läpivärjätty keraaminen laatta erittäin kovaan kulutukseen.

Paksuus 8 mm,11,2 mm, 12 mm, 14 mm EN 14411 BIa UGL, EN ISO 10545-3 ≤ 0,1 %,

Pintavaihtoehdot:

Technic R10

Roccia R11 ja B

Secura R11 ja B

Bugnato R11 ja C

Pave R11 ja C

Profil R12 ja C

Reticolo R12 ja C

Safe R12 ja C

Koot:

20x20 cm

30x30 cm

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit, koot ja pinnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>