**Casalgrande Padana Terrae työselitys**

Casalgrande Padana Terrae, rektifioitu, kovaan kulutukseen soveltuva, täysin sintraantunut porcelanato -runkoinen keraaminen laatta.

Paksuus 9 mm EN 14411 BIa, EN ISO 10545-3 ≤ 0,1 %,

Pintavaihtoehdot:

Naturale R10 Ja B

Grip R11

Koot:

8,2x25 cm ei rektioitu

20x20 cm ei rektifioitu

30x60 cm

60x60 cm

90x90 cm

60x120 cm

120x120 cm

120x 278 cm 6 mm

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.   
  
Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.  
  
Värit, koot ja pinnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>