**Tapibel Urban Textures kokolattiamatto työselitys**

Tapibel Urban Textures kokolattiamatto 4 m. Paksuus 6,0 mm, nukan korkeus 4,0 mm, strukturoitu umpisilmukkainen läpivärjättyä polyamidilanka (nylon 6), 600 g / m2, käyttöluokka 33. Ecofuse ftalaatti- ja lateksivapaa sideaine. Action backing –pohja. M1-luokiteltu.

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.   
  
Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>