**Altro Whiterock FR työselitys**

Altro Whiterock FR, iskunkestävä ja hygieeninen vinyyliseinäpäällyste. Paksuus 2,5 mm, leveys 1220 mm, korkeus 2500 ja 3000 mm. Iskunkestävyys ISO 179/1ea > 10. Paloluokka B – S2 d0. M1-päästöluokka.   
  
Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat.   
  
Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan. Huomioi erilliset asennustarvikkeet ja -ohjeet, hitsatuin saumoin, Flexi Joint-järjestelmä ja 2-osainen saumalista.  
  
Värit huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, <https://finflooring.fi>